港口与海岸工程专业承包企业资质等级标准
港口与海岸工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。
一级资质标准：
1、企业近5年承担过下列5项中的3项以上工程施工，工程质量合格。
（1）沿海3万吨或内河5000吨级以上码头；
（2）5万吨级以上船坞；
（3）水深＞5米防波堤600米以上；
（4）1000米以上围堤护岸工程；
（5）单项合同额沿海1亿元或内河5000万元以上的港口与海岸工程。
2、企业经理具有10年以上工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有l0年以上从事工程施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有高级会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于200人，其中工程技术人员不少于120人；工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于15人，具有中级职称的人员不少于40人。
企业具有的一级资质项目经理不少于15人。
3、企业注册资本金4000万元以上，企业净资产5000万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入1.5亿元以上。
5、企业具有以下施工机械与质量检测设备：
（1）架高50米以上的打桩船或200吨以上的起重船；
（2）8立方米斗容的挖泥船；
（3）水上定位仪（GPS）、测深仪（多波束或双频）或全站仪。
二级资质标准：
1、企业近5年承担过下列5项中的3项以上工程施工，工程质量合格。
（1）沿海1万吨或内河3000吨级以上码头；
（2）1万吨级以上船坞；
（3）水深＞3米防波堤300米以上；
（4）500米以上围堤护岸工程；
（5）单项合同额沿海4000万元或内河2000万元以上的港口与海岸工程。
2、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有l0年以上从事工程施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于150人，其中工程技术人员不少于80人；
工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于10人，具有中级职称的人员不少于20人。
企业具有的二级资质以上项目经理不少于10人。
3、企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入5000万元以上。
5、企业具有以下施工机械与质量检测设备：
（1）架高30米以上的打桩船或80吨以上的起重船；
（2）4立方米斗容的挖泥船；
（3）水上定位仪（GPS）、测深仪（多波束或双频）或全站仪。
三级资质标准：
1、企业近5年承担过下列3项中的2项以上工程施工，工程质量合格。
（1）沿海3000吨级或内河1000吨级以上码头；
（2）300米以上围堤护岸；
（3）单项合同额500万元以上的港口与海岸工程。
2、企业经理具有5年以上工程管理工作经历或初级以上职称；技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于50人，其中工程技术人员不少于30人；
工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于10人。
企业具有的三级资质以上项目经理不少于5人。
3、企业注册资本金500万元以上，企业净资产600万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入1000万元以上。
5、企业具有以下施工机械与质量检测设备：
（1）打桩船或起重船；
（2）2立方米斗容的挖泥船；
（3）水上定位仪、测深仪。
承包工程范围：
一级企业：可承担各类港口与海岸工程的施工，包括码头、防波堤、护岸、堆场道路及陆域构筑物、筒仓、船坞、船台、滑道、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标与警戒标志、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程等。
二级企业：可承担单项工程额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：
沿海3万吨级及内河5000吨级及以下码头、水深小于6米的防波堤、5万吨级及以下船坞船台及滑道工程、l200米及以下围堤护岸工程，以及相应的堆场道路及陆域构筑物、筒仓、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标与警戒标志、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程等。
三级企业：可承担单项工程额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：
沿海1万吨级及内河3000吨级及以下码头、水深小于4米的防波堤、1万吨级及以下船坞船台及滑道工程、600米及以下围堤护岸工程，以及相应的堆场道路及陆域构筑物、水下地基及基础、土石方、航标与警戒标志、栈桥、海岸与近海工程等。

